**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**SE POATE DEPUNE OFERTA PENTRU UNA, MAI MULTE SAU TOATE POZIȚIILE.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantitate | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime | Valoare estimatălei fără TVA/poziție |
| ***4 (patru)*** | ***bucată*** | **Prelungitor 14 prize cu protecție supratensiune**Lungime cablu 3m negruNr prize Schucko 14 (4 permanente, 10 întreruptibile) 2 prize USB Type AÎmpămantareIntrerupătoare on-off iluminate: 2 bucSiguranță automată 16 AProtecție la supratensiune max 120.000 AFitru integrat HF, interferențe EMI/RFI încorporat.Clasa protecție IP20Cablu tip H05VV-F 3x1,5mm Curent maxim 16 APutere suportată 3680 WTensiune 230V | **2080 lei** |
| ***4 (patru)*** | ***bucată*** | **Prelungitor 6 prize cu protecție supratensiune**Lungime cablu 3m negruNr prize Schucko 6 cu poziționare la 45 gradeÎmpămantareIntrerupător on-off iluminatSiguranță automată 16 AProtecție la supratensiune max 60.000 AFitru intergrat HF, interferențe EMI/RFI încorporat.Clasa protecție IP20Cablu tip H05VV-F 3x1,5mm Curent maxim 16 APutere suportată 3680 WTensiune 230V | **1080 lei** |
| ***3(trei)*** | ***bucată*** | **Prelungitor tambur 4 prize 50m** Carcasa din plasticCuloare multicolor albastru-negru-gri, compatibil cu grafica din laboratorLungime cablu minim 50mCuloare cablu: negru4 prize cu capace cu auto-inchidereÎmpămantareProtecție termică și supratensiuneClasa protecție IP20Cablu tip H05VV-F 3x1,5mm Putere suportata minim 3000 WTensiune 230VManer si osie ergonomice pentru o manevrare cu precizie a cablului la rulare si derulare.Diametru tambur: maxim 300 mm | **1200 lei** |
| ***3(trei)*** | ***bucată*** | **Prelungitor tambur 4 prize 25m** Carcasa din plastic Culoare multicolor albastru-negru-gri, compatibil cu grafica din laboratorLungime cablu minim 25mCuloare cablu: negru4 prize cu capace cu auto-inchidereÎmpămantareProtecție termică și supratensiuneClasa protecție IP20Cablu tip H05VV-F 3x1,5mm Putere suportata minim 3000 WTensiune nominală 230VManer si osie ergonomice pentru o manevrare cu precizie a cablului la rulare si derulare.Diametru tambur: maxim 250 mm | **750 lei** |