**Specificații tehnice**

**Motor outboard Yamaha 80 CP sau echivalent**

Dotări:

* EFI pentru eficiență și economie curate și silențioase;
* configurație motor cu 16 supape;
* compatibil cu indicatoarele de rețea digitală;
* sistem PrimeStartTM pentru o pornire ușoară;
* turație variabilă pentru trenare;
* sistem de asietă și redresare pentru game variate de putere;
* fricțiune a direcției cu acțiune unică (pe modelele cu cârmă);
* alternator de mare randament 35 A;
* sistem pentru ape puțin adânci pentru navigare în apropierea țărmurilor;
* sistem de purjare cu apă dulce;

Caracteristici și specificații tehnice motor:

* tip motor 4 timpi;
* capacitate cilindrică 1832 cm3;
* nr. de cilindri/configurație 4 în linie;
* 16 valve, SOHC Alezaj x Cursă 81,0 mm x 88,9 mm;
* randament al axului elicei la limită medie 58,8/5.500 rpm;
* limită de operare completă a acceleratorului 5.000-6.000 rpm;
* sistem de ungere Carter umed;
* sistem de alimentare cu combustibil IEB;
* sistem de aprindere/avans TCI;
* sistem de pornire electric cu pornire prin amorsare;
* raport de multiplicare 2.15 (28/13);

Dimensiuni și capacități diverse:

* greutate cu elice 162 kg;
* capacitate baie ulei 3,2 litri;

Caracteristici:

* control de la distanță – cablu control la distanță al accelerației și schimbării marșului;
* ridicare și reglare asietă, asietă și înclinare asistate electric;
* cu turație variabilă RPM, cu Digital Network Gauges;
* casetă de control la distanță;
* tahometru și elemente de rețea digitală;
* cablu de control la distanță;
* tambur de inducție/ alternator 12V – 35A cu redresor/regulator, imobilizator motor YCOP disponibil (la cerere, contracost);
* elice inclusă;
* cost montaj motor și sistem mecanic inclus.

Garanție produs: minim 12 luni de la data livrării.