**SPECIFICATII TEHNICE**

Furnizarea și livrarea, la sediul autorității contractante din Str. Cuartului nr.2, Constanța, a următoarelor produse și materiale:

**A.** **Trafalet rolă velur, lungime 10 cm, d= 20÷30 mm, 4 lei fara TVA/buc, 16 buc**;

- Lațime (mm): 50;

- Material mâner: PVC;

- Rezistență la soluții agresive;

- Tip material fir: păr natural și sintetic.

**B.** **Tavă pentru zugrăvit, pvc, 16 x 22.5 cm, 3 lei fara TVA/buc , 6 buc;**

**C.** **Diluant pentru produse nitrocelulozice (utlilizat pentru emailuri, vopsele și grunduri nitrocelulozice, clorcauciuc și acrilice în solvent), 0.9 l, 12 lei fara TVA/sticla, 13 buc**;

**D.** **Bandă mascare alba, interior/exterior, latime 30 mm, lungime min. 30 m, 7.5 lei fara TVA/buc, 10 buc;**

**E.** **Lac pentru AMBARCATIUNI, incolor, 0.75 l/cutie, 28 lei fara TVA/buc, 10 buc;**

**F.** **Pensulă pentru vopsea alchidică, maner pvc, latime 4 cm, 3 lei fara TVA/buc, 10 buc.**

- Rezistență la soluții agresive;

- Tip material fir: păr natural și sintetic

**G.** **Grund gri, 3.5 litri/cutie, 50 lei fara TVA/buc, 3 buc:**

- Vopsirea în interior și exterior a suprafețelor din metal;

- Timp de uscare: maxim 24h;

- Culoare: gri;

- Cantitate: 3.5 l.

**H.** **Vopsea alb, 4 litri/cutie, 58 lei fara TVA/buc, 2 buc:**

- Email pe bază de răşini alchidice grase, sicativi, pigmenţi, extenderi şi solvenţi organici;

- Conţinut de nevolatile, % masic: 50- 65;

- Densitate, g/cm3:1 - 1,3;

- Culoare: alb;

- Aspect peliculă uniform lucios;

- Uscare la atingere: maxim 3 ore;

- Uscare pentru reacoperire, 20°C: maxim 12 ore;

- Uscare finală (pentru manipulare), 20°C: maxim 24 ore;

- Uscare totală (reticulare), 20°C: maxim 3 zile;

- Randament teoretic de aplicare: 10 – 14 mp/l/strat

**I.** **Vopsea albastru, 4 litri/cutie, 58 lei fara TVA/buc, 3 buc:**

- pe bază de răşini alchidice grase, sicativi, pigmenţi, extenderi şi solvenţi organici;

- Conţinut de nevolatile, % maxim: 50 - 65;

- Densitate, g/cm3:1 - 1,3;

- Culoare: albastru;

- Aspect peliculă uniform lucios;

- Uscare la atingere: 3 ore;

- Uscare pentru reacoperire, 20°C: maxim 12 ore;

- Uscare finală (pentru manipulare), 20°C: maxim 24 ore;

- Uscare totală (reticulare), 20°C: maxim 3 zile;

- Randament teoretic de aplicare: 10 – 14 mp/l/strat.

**J.** **Silicon sanitar, alb, interior / exterior, 280 ml, 11.5 lei fara TVA/buc, 10 buc;**

- Utilizare: interior / exterior;

- Material suport: sticlă, metal, plastic, suprafețe vopsite sau emailate;

- Domeniu de aplicare: casnic / industrial;

- Compoziție material: silicon;

- Rezistența la temperatură (grade C): - 40°C / 100°C;

- Temperatura de lucru (grade C): 5 – 40;

- Timp de punere in operă (min): 10;

- Alungire maxima (%): > 400 %;

- Mod de aplicare: cu pistolul pentru silicon;

- Cantitate: 280 ml;

- Temperatura de depozitare (°C): < 25;

- Culoare: alb;

- Rezistență la apă;

- Formarea peliculei (min): 25;

- Timp de lucru (min): 10;

- Rezistență la soluții agresive;

- Rezistență la umezeală;

- Rezistență la UV.

**K.** **Pensulă pentru vopsea alchidică, mâner pvc, lățime 5 cm, 4 lei fara TVA/buc, 6 buc:**

- Rezistență la soluții agresive;

- Tip material fir: păr natural și sintetic.

**M.** **Clește pentru nituit, 67 lei fara TVA / buc, 1 buc:**

- Material corp: aliaj de aluminiu;

- Material mâner: tabla;

- Braț mobil din tablă ambutisată; 4 bucșe pentru nituri de 5 mm si 2 bucșe pentru nituri de 3 mm; evacuare ușoară a tijei nitului după nituire;

- Dimensiuni: 255 x 78 mm, ± 2cm;

- Acoperire mâner: vopsire epoxidică;

- Duritate: duritate pe falci și mecanism intern 58 HRC;

- Utilizare: nituire.

**N.** **Nituri pop, aluminiu, 4x12 mm, 100 buc/pachet, 11 lei fara TVA/pachet, 10 buc:**

- Forma capului: cap conic;

- Material: corp AlMg 1.4 cap din oțel zincat;

- Acoperire: Zincat alb;

- Diametru (mm): 4;

- Lungime (mm): 12.

**O.** **Trusă chei tubulare cu clichet, 94 piese, 325 lei fara TVA/buc, 1 buc:**

- 13 tubulare 1/4" de dimensiune 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;

- 18 tubulare 1/2" de dimensiune 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm;

- 8 tubulare 1/4" de dimensiune 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;

- 4 tubulare 1/2" de dimensiune 14, 15, 17, 19 mm;

- mâner cu clichet 1/4";

- mâner cu clichet 1/2";

- filet 1-4";

- 2 extensii 1/2" de dimensiune 125, 250 mm;

- 2 extensii 1/4" de dimensiune 50, 100 mm;

- 2 conectori 1/2" 16, 21 mm;

- 1 racord universal 1/4";

- 1 racord universal 1/2";

- 1 bară T 1/4";

- 1 extensie flexibilă 1/4";

- 1 adaptor biţi 6,3 mm;

- 1 articulaţie 13 mm 1/2";

- 4 chei de dimensiuni 1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm;

- 17 biţi 6 mm x 1/4";

- 15 biţi 30 x 8 mm.

**P.** **Cheie reglabilă, 8 inch, 25 mm, 26 lei/buc, 1 buc:**

- Dimensiune: 8";

- Material: crom-vanadiu;

- Ajustabilă : 25 mm.

**Q.** **Tablă zincată lisă, 0.4 x 1000 x 2000 mm, 38 lei/buc, 5 buc:**

- Standard: EN 10346;

- Calitate oțel: DX51D;

- Lungime (mm): 2000;

- Lațime utila (mm): 1000;

- Grosime (mm): 0.4;

- Culoare: gri.