**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Indicator vertical senzor de nivel al apei din oțel inoxidabil

Material: oțel inoxidabil SUS304

Lungimea Cablului: minim 30 cm

Temperatura de lucru: - 30 ~ + 125

Mărime: minim 250mm

Max Power: 10W (Joasă tensiune)

Max Tensiune comutator: 100V (AC / DC)

Max Switch Amp: 0.5A

Max Tensiune de defalcare: 110V (AC / DC)

Mingea plutitoare să fie fabricată din oțel inoxidabil.

Regim de funcționare în apă potabilă.

Montare verticală pe partea superioară a rezervoarelor de apă pentru detectare creșterii sau scăderii nivelului de apă în rezervor.

Garanție acordată pentru produse: minim 12 luni.

Poză prezentată cu titlu exemplificativ:

