**MINISTERUL EDUCAŢIEI**

***UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA***

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA

Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740,

E-mail: [info@cmu-edu.eu](mailto:info@cmu-edu.eu) Web: www.cmu-edu.eu

**Nr. 5626/28.08.2023**

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Scule și dispozitive de lucru\_3**

*cod CPV 44512000-2 Diverse scule de mana (Rev.2)*

Sursa de finanțare: proiect CNFIS FDI-2023-0280

Specificațiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, de performanță, prezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător în așa manieră încât să corespundă necesităților și solicitărilor autorității contractante.

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare produselor prevăzute în Caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.

**MENŢIUNE:**

**Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, *sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs* și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».**

**OFERTELE SE DEPUN PENTRU UNA SAU MAI MULTE POZIȚII.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire produs** | **Caracteristici minime produs** | **Cantitate** | **Valoarea estimată/poziție,**  **lei fară TVA** |
|  | Pistol de gresare prin impingere | Pistol de gresare prin impingere CROMWELL sau echivalent  Pistol Ungere tip impingere din Otel 120cc PUSH TYPE STEEL GREASE GUN  Lungime mm: min 300  Umplere vrac sau prin absorbție.  Protectie la coroziune electro-placat.  Duza lustruita si ansamblu plonjor galvanizat. | 2 | 240 |
|  | Invertor sudura MIG/MAG 150 A. | Invertor sudura Mig-Mag/ Flux / Brazare, 150 A Telwin MIG-MAG MAXIMA 160 SYNERGIC sau echivalent  Inversarea polaritatii pentru sudura Mig - Mag cu gaz și fara gaz;  Reglare sinergica prin setarea doar a grosimii materialului (la sudura Mig - Mag);  Protectie: termostatica, supratensiune, subtensiune, functionare pe generator (+/- 15%);  Presetat pentru sudarea cu sarma tubulara (Flux, fara gaz).  Consumabile compatibile:   * diametrul sarmei de sudura din otel (0.6 - 0.8 mm); * diametrul sarmei de sudura din inox - 0.8 mm; * diametrul sarmei de sudura din aluminiu (0.8 - 1 mm); * diametrul sarmei pentru brazare - 0.8 mm; * diametrul sarmei tubulare de sudura (0.8 - 1.2 mm).   Garantie: minim 12 luni | 1 | 2100 |
|  | Aparat de sudura multiproces MIG/MAG/TIG/MMA 160 A | Aparat de sudura multiproces MIG/MAG/TIG/MMA 160 A, MIG 160 Pulse Paton sau echivalent  Tensiune nominala 50/60 Hz 230 V  Curent nominal de sudura 160 A  Curentul maxim de functionare 200 A  Durata activa 45 % - 160 A  100 % - 107 А  Domeniul de control al curentului de sudare 8 – 160 A  Domeniul de control al curentului de sudare 12 – 24 V  Domeniu de control al vitezei de alimentare cu sarma 2.0 – 16 m/min  Diametrul electrod 1.6 – 4,0 mm  Numarul de role de presiune 2  Diametrul sarmei de sudura 0,6 – 1,0 mm  Greutatea bobinei, nu mai mult de 5 kg  Procese de sudare cu mod de sudare prin impulsuri MIG/MAG; MMA; TIG;  Functia "Hot-Start" Reglabil  Functia "Arc-Force" Reglabil  Functia "Anti-Stick" Automat  Reducerea tensiunii de circuit deschis ON/OFF  Tensiunea de circuit deschis in procesul MMA 12 / 75 V  Tensiunea de pornire a arcului de sudura 110 V  Garantie: minim 12 luni | 1 | 2100 |
|  | Dulap mobil scule cu 7 sertare și un dulap | Dulap metalic mobil pentru scule, prevazut cu 7 sertare culisante pe rulmenti si 1 dulap pentru depozitare, sistem centralizat de inchidere (cu 2 chei), manere ergonomice pentru dirijare precisa, de preferat culoare rosie.  Blat acoperit cu o protectie din otel.  Colturi protejate cu aparatori din plastic, Patru roti din cauciuc, din care 2 fixe si 2 mobile, cu sistem de blocare.  Dimensiuni totale ale dulapului: min 1135\*460\*975mm  Dimensiunile celor 5 sertare mici: min 576\*400\*73.5mm  Dimensiunile celor doua sertare mari: min 576\*400\*151mm  Material: otel, protectii din plastic  Garanție: minim 12 luni | 1 | 2000 |
|  | Dulapul mobil pentru scule | Dulap metalic mobil pentru scule prevazut cu 5 sertare culisante egale;  Sistem de inchidere cu cheie;  Blat acoperit cu o protectie din cauciuc;  Cele patru roti sunt din cauciuc, din care 2 sunt fixe si 2 mobile, cu sistem de blocare;  Dimensiuni totale ale dulapului: min 600 x 300 x 700 mm  Sertare min 500mm x 290mm x 100mm | 1 | 1100 |
|  | Sistem de sablare cu presiune de 63 l | Sistem de sablare cu presiune de 63 l, XH 63 l sau echivalent  Capacitatea recipientului de presiune 63 litri,  Presiunea de lucru 4,4 – 8,6 bari,  Consum de aer 170 – 538 l/min,  Duze pistol: 4 buc, diametre – 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm.  Mediu de sablare nisip P280-P040 | 1 | 1200 |

**Garanția produselor (cu excepția pozițiilor unde este menționat): în conformitate cu garanția acordată de producător (unde este cazul).**

**Valoarea estimată totală a achiziției este de 8740 lei fără TVA.**

**Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/poziție, cu respectarea specificațiilor solicitate de autoritatea contractantă.**

**Locul, termenul de livrare și recepția produselor**

a) Transportul, ambalarea și asigurarea produselor sunt în sarcina ofertantului.

b) Cantitățile de achiziționat sunt cele prevăzute mai sus.

c) Locul de livrare al produselor: Sediul Lac Mamaia al Universității Maritime din Constanța, situat pe str. Cuarțului nr. 2, Constanța. Prețul ofertat /poziție va include livrarea produselor la sediul autorității contractante.

**d) Termenul de livrare: 21 zile calendaristice de la data transmiterii comenzii ferme/ finalizării achiziției directe în SEAP.**

e) Nu se acceptă defecte ale produselor furnizate.

f) Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 5 zile lucrătoare, cu produse de calitate.

g) Recepția calitativă a produselor furnizate se va face de către beneficiar, în termen de max. 5 (cinci) zile lucrătoare de la data livrării.

Întocmit:

Director de proiect, Conf. dr. ing. Sabău Adrian