**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Procesor:**

Socket 1151 v2

Numar nuclee 6

Numar thread-uri 6

Frecventa 3,7 GHz

Smart Cache 9 MB

Putere totala disipata 95 W

Cooler stock inclus Nu

Deblocat Da

Grafica Integrata Da

Suport Memorie

Tip DDR4

Memorie maxima 128 GB

Frecventa 2666 MHz

Suport Dual Channel

**Placa de baza:**

Format ATX

Soclu procesor 1151 v2

Model chipset Z390

Numar SATA-III 6

Memorii Suportate

Tip memorie DDR4

Numar sloturi 4

Conectori Back Panel

VGA Da

HDMI Da

USB 3.0 Da

RJ-45 LAN 1

**Memorie RAM:**

Tip DDR4

Capacitate 8 GB (2 x 4 GB Dual Channel)

Frecventa 2666 MHz

**Stocare:**

**SSD:**

Tip SSD Intern

Form factor M2

Interfata PCI Express x4

Suport NVME Da

Capacitate 250 GB

Viteze De Lucru

Citire min. 3000 MB/s

Scriere min. 2000 MB/s

**HDD:**

Tip: intern

Interfata SATA-III

Capacitate 1 TB

Buffer 64 MB

Viteza 7200 RPM

Form factor 3.5 inch

**Sursa:** Tip ATX

Putere 500 W

Certificare 80+

Conectori

SATA 4

Molex 2

**Carcasa:**

Tip carcasa Middle Tower

Placi suportate: ATX, mATX

Bays 5.25 Da

Bays 3.5 interne Da

Bays 2.5 interne Da

Suport inaltime cooler CPU 162 mm

USB 3.0 Da

**Cooler procesor:**

Socket 1151 v2 Da

General

Tip racire Aer

Racire Activ

Numar heatpipe-uri 4

Inaltime max 162 mm

**Unitate optica:**

Tip: DVD-RW

Interfata: SATA