### Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât consultanță (inclusiv instruire)

#### [Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)](#Anexe)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGNU

Beneficiar: Universitatea Maritimă din Constanța

Titlul subproiectului: Construiește alături de noi!

Acord de grant nr. AG 178/SGU/NC/IIS din 10.09.2019

**FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Achiziția de bunuri**

|  |
| --- |
| **Denumirea achiziției: Birou de lucru cu opt locuri, Corpuri bibliotecă și masă imprimantă, Scaune ergonomice** |

| **1** | **Specificații tehnice solicitate** |
| --- | --- |
|  | **Denumire produs: Birou de lucru cu opt locuri** |
|  | Descriere generală: Birou de lucru cu opt locuri |
|  | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar  Materiale:   * Legaturi: PAL melaminat 22 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 0.4mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, pe cantul lung inferior; * Panou frontal (pentru prinderea suportului TV): PAL melaminat 22 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 2mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, pe canturile lungi si un cant scurt; * Blat (placa superioară): PAL melaminat 22 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 2mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, pe toate canturile; * Picior birou: PAL melaminat 22 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 2mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, pe canturile.   http://salice.ro/wp-content/uploads/2017/07/ER-H1733-ST9-PAL-18-500x500.jpg  **Dimensiuni și schema de montaj (dimensiuni exprimate în mm)** |
|  | Parametri de funcţionare minim acceptaţi, de către Beneficiar, pentru produs   * Construcţia va fi demontabilă, **rezistentă la uzură**; * Pe canturile inferioare ale dulapului se vor aplica înălţători din plastic cu h-10mm, pentru protecţie, la culoarea biroului. |
|  | Instrumente şi Accesorii:  *1. Nu se acceptă defecte (de material, străpungeri în zonele de îmbinare, ciupiri ale melaminei la aplicarea cantului ABS, precum şi alte defecte rectificate dar vizibile);*  *2. Produsele ce urmează a fi ofertate pot fi doar produse ale căror materiale au nuanțe și texturi conforme cu cele solicitate.*  Furnizarea, montarea, punerea pe poziție a produselor se vor realiza la: Sediul central al Universităţii Maritime din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanţa.  Furnizarea se va realiza într-o singură tranşă.  Recepţia calitativă şi cantitativă precum şi întocmirea documentelor aferente recepţiei se vor realiza cu participarea furnizorului la locul montării, punerii pe poziție și fixării (după caz), în termen de max. 1 (una) zi lucrătoare de la data finalizării punerii pe poziție a produselor de către furnizor.  Nu se acceptă defecte ale produselor furnizate.  Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile constatate la recepţia produselor, de a înlocui produsele necorespunzătoare şi de a respecta specificaţiile achizitorului.  Perioada de garanţie este de 36 de luni de la data semnării procesului verbal privind recepţia cantitativă şi calitativă a tuturor produselor;  În perioada de garanţie se vor asigura serviciile de service, în interval de maxim 3 zile lucrătoare de la data notificării defecţiunii. |

| **2** | **Specificații tehnice solicitate** |
| --- | --- |
|  | **Denumire produs: Corpuri bibliotecă** |
|  | Descriere generală: Corpuri bibliotecă |
|  | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar  Materiale:   * fronturi (uşi): PAL melaminat 18mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 2mm culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent sau echivalent; * fronturi (uşi sticlă): sticlă fumurie, 6 mm, șlefuită pe canturi; * placă superioară: PAL melaminat 22 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 2mm culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent; * spate: PFL melaminat la culoarea cutiilor; * restul reperelor: PAL melaminat 18 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 0.4 mm culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent.   http://salice.ro/wp-content/uploads/2017/07/ER-H1733-ST9-PAL-18-500x500.jpg  **Dimensiuni și schema de montaj (dimensiuni in mm)**    Cele couă corpuri de mobilier vor constitui corpuri separate. |
|  | Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar  Produsul:   * va avea la interior perete despărțitor, 4 plăci intermediare fixe și 6 polițe mobile; * construcţia va fi demontabilă, rezistentă la uzură; * uşile vor fi pe balamale aruncătoare, rezistente la uzură prevăzute cu cilindru de siguranță; * mânerele ușilor vor fi metalice satinate, rezistente la uzură, forma şi dimensiunea acestora se vor încadra în designul produsului; * pe canturile inferioare ale dulapului se va aplica cant ABS 0,4mm şi înălţători din plastic cu h-10mm, pentru protecţie, la culoarea cutiilor. |
|  | Instrumente şi Accesorii:  *1. Nu se acceptă defecte (de material, străpungeri în zonele de îmbinare, ciupiri ale melaminei la aplicarea cantului ABS, precum şi alte defecte rectificate dar vizibile);*  *2. Produsele ce urmează a fi ofertate pot fi doar produse ale căror materiale au nuanțe și texturi conforme cu cele solicitate.*  Furnizarea, montarea, punerea pe poziție a produselor se vor realiza la: Sediul central al Universităţii Maritime din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanţa.  Furnizarea se va realiza într-o singură tranşă.  Recepţia calitativă şi cantitativă precum şi întocmirea documentelor aferente recepţiei se vor realiza cu participarea furnizorului la locul montării, punerii pe poziție și fixării (după caz), în termen de max. 1 (una) zi lucrătoare de la data finalizării punerii pe poziție a produselor de către furnizor.  Nu se acceptă defecte ale produselor furnizate.  Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile constatate la recepţia produselor, de a înlocui produsele necorespunzătoare şi de a respecta specificaţiile achizitorului.  Perioada de garanţie este de 36 de luni de la data semnării procesului verbal privind recepţia cantitativă şi calitativă a tuturor produselor;  În perioada de garanţie se vor asigura serviciile de service, în interval de maxim 3 zile lucrătoare de la data notificării defecţiunii. |

| **3** | **Specificații tehnice solicitate** |
| --- | --- |
|  | **Denumire produs: Masă imprimantă** |
|  | Descriere generală: Masă imprimantă |
|  | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar  Materiale:   * Panouri laterale: PAL melaminat 22 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 2mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, pe canturile lungi; * Blat (placă superioară): PAL melaminat 22 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 2mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, pe toate canturile; * Fata sertar: PAL melaminat 18 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 2mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, pe toate canturile; * Restul reperelor (cadru sertar, legatura spate masa imprimanta, placa sub sertar/intermediara): PAL melaminat 18 mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, cant ABS 0.4mm, culoare Mesteacăn H1733ST9 sau echivalent, pe canturile vizibile.     **Dimensiuni și schema de montaj (dimensiuni exprimate în mm)** |
|  | Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar   * construcţia va fi fixă, **rezistentă la uzură**; * sertarul va fi pe glisiere cu role rezistente la uzură; * sertarul va fi prevăzut cu sistem de închidere; * mânerele sertarului vor fi metalice, satinate, rezistente la uzură, forma şi dimensiunea acestora se vor încadra în designul produsului; * la partea inferioară a pereților laterali vor fi aplicaţi înălţători din plastic cu h-10 mm, pentru protecție, la culoarea mesei. |
|  | Instrumente şi Accesorii:  *1. Nu se acceptă defecte (de material, străpungeri în zonele de îmbinare, ciupiri ale melaminei la aplicarea cantului ABS, precum şi alte defecte rectificate dar vizibile);*  *2. Produsele ce urmează a fi ofertate pot fi doar produse ale căror materiale au nuanțe și texturi conforme cu cele solicitate.*  Furnizarea, montarea, punerea pe poziție a produselor se vor realiza la: Sediul central al Universităţii Maritime din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, Constanţa.  Furnizarea se va realiza într-o singură tranşă.  Recepţia calitativă şi cantitativă precum şi întocmirea documentelor aferente recepţiei se vor realiza cu participarea furnizorului la locul montării, punerii pe poziție și fixării (după caz), în termen de max. 1 (una) zi lucrătoare de la data finalizării punerii pe poziție a produselor de către furnizor.  Nu se acceptă defecte ale produselor furnizate.  Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile constatate la recepţia produselor, de a înlocui produsele necorespunzătoare şi de a respecta specificaţiile achizitorului.  Perioada de garanţie este de 36 de luni de la data semnării procesului verbal privind recepţia cantitativă şi calitativă a tuturor produselor;  În perioada de garanţie se vor asigura serviciile de service, în interval de maxim 3 zile lucrătoare de la data notificării defecţiunii. |

| **4** | **Specificații tehnice solicitate** |
| --- | --- |
|  | **Denumire produs: Scaune ergonomice** |
|  | Descriere generală: Scaune ergonomice |
|  | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar   * Sezutul si spatarul scaunului sunt din burete de o densitate foarte mare si sunt imbracate in material textil iar pe spate este captușit cu piele sintetica. * Mecanism de ridicare sau coborare, ce actioneaza amortizorul pe gaz pentru a putea fi controlat cu usurinta. * Scaune birou cusaturi forma diamant * Design smart si minimalist * Tip scoica, sezut si spatar dintr-o singura bucata * Inaltime sezut: 46 - 54 cm * Inaltime totala: 80 - 88 cm * Inălțime spătar 36 cm * Lățime șezut 42 - 48 cm * Adâncime șezut 41-43 cm * Rezistent si durabil. * Culoare: Gri |
|  | Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar   * Scaun este testat pentru o greutate de maxim 100 de kg. * Termen de Garanție 24 luni |
|  | Instrumente şi Accesorii:  *Nu e cazul* |

Nume, prenume: Bianca Dobre, Responsabil Achiziții

Semnătură

Data 9.03.2020

***IMPORTANT!***

*Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanţi.*

*Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este admisă numai însoţită de menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru ofertanţi.*