**Specificații tehnice**

Conform raportului de inspecție întocmit de firma specializată sunt necesare următoarele operațiuni:

1. **Motor Yamaha 60 CP**
2. Înlocuirea/schimbarea următoarelor consumabile, piese, ansambluri, componente:

* Furtunul de alimentare combustibil complet și pară amorsare combustibil;
* Curea distributie;
* Anozi motor si corp motor;
* Ulei motor, filtru ulei, filtru combustibil, ulei transmisie (cizma);
* Pompă de apa si capacul acesteia;
* Termostat;
* Releul trim (de ridicare și coborâre a motorului);
* Semeringuri de etansare transmisie (cizma).

1. Efectuarea următoarelor servicii de reparare și întreținere:

* Decolmatarea sistemului de răcire;
* Montarea unui filtru decantor de combustibil;
* Curatarea injectoarelor cu ultrasunete;
* Pregatirea motorului, conservarea acestuia pentru perioada sezonului rece.

1. **Motor Mercury 25 CP**
2. Înlocuirea/schimbarea următoarelor consumabile, piese, ansambluri,componente:

* Furtunul de alimentare combustibil complet și pară amorsare combustibil;
* Filtru de benzină;
* Bujii;
* Termostat;
* Ulei de transmisie;

1. Efectuarea următoarelor servicii de reparare și întreținere:

* Pregatirea motorului, conservarea acestuia pentru perioada sezonului rece.

1. **Motor IFN 250 CP ambarcatiune Blade 700**
2. Înlocuirea/schimbarea următoarelor consumabile, piese, ansambluri, componente:

* Ulei, filtre motor, filtru de combustibil;
* Ulei cizmă transmisie;
* Curea alternator;
* Filtru decantor;
* Anozi transmisie;
* Kit distribuție și accesorii;
* Antigelul din sistemul de răcire motor;
* Furtune hidraulice trim;
* Releu ridicare trim;
* Furtun alimentare ulei cizma si ștuțul aferent;
* Furtune sistem răcire motor.
* Pompă santină cu dispozitiv automat de pornire.

1. Efectuarea următoarelor servicii de reparare și întreținere:

* Verificarea completă a instalației electrice și înlocuirea părților care prezintă

defecțiuni.







