**Nr. 5765/19.08.2021**

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**Materiale generale si de asamblare\_partea 1**

*cod CPV 44400000-4 Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)*

Sursa de finanțare: proiect CNFIS FDI-2021-0340

Specificațiile tehnice definesc caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, de performanță, prezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător în așa manieră încât să corespundă necesităților și solicitărilor autorității contractante.

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare produselor prevăzute în Caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.

**MENŢIUNE:**

**Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, *sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs* și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».**

**OFERTELE SE DEPUN PENTRU UNA SAU MAI MULTE POZIȚII.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire produs** | **Caracteristici minime produs** | **Cantitate** | **Valoarea estimată/poziție,****lei fară TVA** |
| 1 | Teava cupru semidur | Teava cupru semidur 3 m x 15 mm x 0.7 mm | 3 bare | 113 |
| 2 | Teava cupru moale 10 x 1 mm | Teava cupru moale Sanco 10 x 1 mm, sau echivalent calitativ | 10 m | 126 |
| 3 | Teava cupru moale 12 x 1 mm | Teava cupru moale Sanco 12 x 1 mm sau echivalent calitativ | 6 m | 90 |
| 4 | Cot cupru interior – interior D15 x 90 | Cot cupru interior – interior D15 x 90 grade | 30 buc | 37 |
| 5 | Teu egal cupru D15 x 15 x 15 mm | Teu egal cupru D15 x 15 x 15 mm | 30 buc | 63 |
| 6 | Cot cupru interior – exterior D15, 90 | Cot cupru interior – exterior D15, 90 grade | 30 buc | 50 |
| 7 | Mufa cupru interior – interior D15 mm | Mufa cupru 5270 interior – interior D15 mm | 30 buc | 25 |
| 8 | Curba cupru 45 grade interior – interior D15 mm | Curba cupru 45 grade interior – interior D15 mm | 20 buc | 33 |
| 9 | Aliaj lipire cupru 3mm / 250 gr. | Aliaj lipire cupru Felder 3mm / 250 gr. | 1 rola | 54 |
| 10 | Pasta pentru lipire 3 | Pasta pentru lipire, 100 gr. | 3 cutii | 63 |
| 11 | Aliaj lipire S94 (2 x 2 mm) | Aliaj lipire tevi S94 (2 x 2 mm) | 0,3 kg | 37 |
| 12 | Pasta pentru lipire tevi  | Pasta pentru lipire tevi LP5, 160 gr. | 1 cutie | 38 |
| 13 | Tabla aluminiu 1 mm | Tabla aluminiu 1 x 500 x 1000 mm | 2 foi | 117 |
| 14 | Cornier 20 x 20 mm | Cornier 20 x 20 x 3 mm | 12 m | 50 |
| 15 | Tabla neagra 3 mm | Tabla neagra 3 x 1000 x 2000 mm | 2 foi | 512 |
| 16 | Teava dreptunghiulara otel 30X10 mm | Teava dreptunghiulara otel 30 x 10 x 1,5 mm | 12 buc | 100 |
| 17 | Teava patrata otel 20x20 mm | Teava patrata otel 20x20x2 mm | 12 buc | 121 |
| 18 | Bazin de lichid de 100 L de inox | Butoi din inox alimentar* Volum 100 l;
* Materie prima: AISI 304
* Capac cu filet și garnitură
* Diametru capac: 90 mm
* Înălțime butoi: 833 mm
* Diametru butoi: 398mm
* Dotat cu canea 1/2’
 | 1 buc | 2.035 |

**Garanția produselor: în conformitate cu garanția acordată de producător (unde este cazul).**

Produsele vor fi însoțite la livrare de certificate de garanție, declarații de conformitate, manuale de utilizare ale produselor (unde este cazul).

**Valoarea estimată totală a achiziției este de 3.664 lei fără TVA.**

**Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/poziție, cu respectarea specificațiilor solicitate de autoritatea contractantă.**

**Locul, termenul de livrare şi recepţia produselor**

a) Transportul, ambalarea și asigurarea produselor sunt în sarcina ofertantului.

b) Cantitățile de achiziționat sunt cele prevăzute mai sus.

c) Locul de livrare al produselor: Sediul Lac Mamaia al Universității Maritime din Constanța, situat pe str. Cuarțului nr. 2, Constanța. Prețul ofertat /poziție va include livrarea produselor la sediul autorității contractante.

**d) Termenul de livrare: 14 zile calendaristice de la data transmiterii comenzii ferme/ finalizării achiziției directe în SEAP.**

e) Nu se acceptă defecte ale produselor furnizate.

f) Livrarea de produse cu o calitate inferioară celei ofertate dă dreptul autorității contractante de a le refuza și de a solicita înlocuirea acestora, în maxim 3 zile lucrătoare, cu produse de calitate.

g) Recepția calitativă a produselor furnizate se va face de către beneficiar, în termen de max. 7 (șapte) zile lucrătoare de la data livrării.

Întocmit:

Director de proiect, Ș.l. dr. ing. Sabău Adrian