**Specificații tehnice diverse produse și materiale sanitare**

- Robinet aerisire calorifer, D 1/2",filet exterior, 10 buc

- Robinet aerisire automat, pentru calorifer, D 3/8 ", 10 buc

- Senzor crepuscular, 1400W, 3 buc

- Țeavă PPR 20, 4 m x 20 mm, cu fibra compozită, 40 buc

- Clemă suport țeavă PPR, D 20 mm, alb, 200 buc

- Clemă dublă suport țeavă PPR, D 20 mm, alb, 50 buc

- Cot PPR, 20 x 20 mm, alb, 90 grade, 100 buc

- Teu PPR, D 20 mm, alb, 20 buc

- Racord PPR, FI, 20 mm x 1/2", 20 buc

- Racord olandez PPR, FE, D 20 mm x 1/2", 20 buc

- Racord olandez PPR, FI, D 20 mm x 1/2", 20 buc

- Mufă PPR, D 20 mm, alb, 50 buc

- Calorifer otel, 600 x 800 mm, accesorii incluse(dop de 1/2", aerisitor manual de 1/2", dibluri, set console fixare ), 3 buc

- Adeziv pentru PVC, interior / exterior, 1 kg, pentru conducte cablu, 1 buc

- Banda bituminoasa autoadeziva, pentru hidroizolatie, aluminiu, 10 m x 100 mm, 4 buc

- Etansant si adeziv poliuretanic, negru, interior / exterior, 300 ml, 5 buc