**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**POATE FI DEPUSĂ OFERTĂ PENTRU UNUL SAU MAI MULTE LOTURI**

**LOT 1 – MASINI DE SPĂLAT RUFE 7 KG 1400 RPM – 6 BUCĂȚI**

* Tip incastrare – Standard
* Tip incarcare – Frontală
* Capacitate de încărcare – 7 Kg
* Viteză maximă de centrifugare – 1400 rpm
* Tip panou de comandă – Touch screen
* Clasa energetică – A+++
* Funcții și siguranță Prespălare (Repornire automată, Clătire, Alarma mesaj eroare, Indicator de blocare a ușii, Indicator Start/Pauză, Numai centrifugare, Adăugare articole – pentru hainele omise, Temporizator amânare, Motor inverter)
* Trepte viteze centrifugare – 5
* Trepte temperatură – 5
* Cuvă din inox
* Programe si optiuni (Bumbac, Delicate, Igienizare, Plăpumi, Lână, Mixt, Spălare ușoară, Spălare rapidă 30 minute, Clatire + Centrifugare)
* Manual de utilizare în limba română
* Garanție minim 24 de luni

Model orientativ LG F4WN207N4E, 7 kg, 1400 rpm sau echivalent calitativ și funcțional

**LOT 2 – USCATOR DE RUFE 9 KG CU POMPĂ DE CĂLDURĂ – 4 BUCĂȚI**

* Clasa de eficiență energetică – A++
* Capacitate uscare – 9 kg
* Funcții / Opțiuni – Pornire întârziată 24h, Nivel de uscare reglabil, Monitorizare eco, Bila reîmprospătare, Indicator progres, Motor SenseInverter, Inversare uscător, Indicator terminare program, Indicator timp rămas.
* Afișaj – Display electronic
* Programe obligatorii – Bumbac Eco, Lână, Mixt, Așternuturi XL, Blugi, Sport, Mătase, Silențios, Fără cute
* Volum cuvă – minim 120 l
* Putere –minim 850 W
* Lungime cablu – minim 1.5m
* Manual de utilizare în limba română
* Garanție minim 24 de luni

Model orientativ Whirlpool ST U 92X EU 9 KG sau echivalent calitativ și funcțional

**LOT 3 – PLITE ELECTRICE INCORPORABILE CU PATRU ARZĂTOARE - 4 BUCĂȚI**

* Tip incastrare – incorporabil
* Tip alimentare – la rețea
* Tip plită – vitroceramică
* Tensiune alimentare – 230 V
* Putere – intre 6 - 6.8 kW
* Tip panou de comandă – touch screen
* Material – ceramică
* Temporizator care permite setarea duratei de preparare până la 99 de minute pentru fiecare secțiune a plitei, ceea ce facilitează prepararea mai multor alimente în același timp. La expirarea perioadei de timp, zona de lucru se dezactiveaza si se emite un semnal sonor de avertizare.
* Senzor prezență tigaie
* Indicator de caldură reziduală
* Tip arzator – Disc
* Număr zone gătire – 4
* Trepte putere – 9
* Putere arzator mare – minim 2.2 kW
* Putere arzator mic – minim 1.2 kW
* Putere arzator normal – minim 1.7 kW
* **Dimensiuni: înălțime – 5 cm, lățime – 57.5 cm, adâncime – 51.8 cm**
* Manual de utilizare în limba română
* Garanție – minim 24 de luni

Model orientativ Hansa BHC66506 sau echivalent calitativ și funcțional

**LOT 4 – PLITE ELECTRICE STANDARD CU DOUĂ ARZĂTOARE - 6 BUCĂȚI**

* Tip alimentare – la rețea
* Tensiune alimentare – 220-230 V
* Putere – intre 2500 si 3000 W
* Tip panou de comanda – Mecanic
* Pozitionare panou comandă – Frontală
* Eficiență energetică – Clasa A
* Led indicator al puterii
* Protectie impotriva supraincalzirii
* Material – Metal
* Tip arzator – Disc
* Număr zone gatire – 2
* Arzator mare – minim 180mm
* Arzator mic – minim 150mm
* Dispozitiv control temperatură
* Picioruse cauciuc anti-alunecare
* Manual de utilizare în limba română
* Garanție – minim 24 luni

Model orientativ Rohnson R2420 sau echivalent calitativ și funcțional