**SPECIFICAȚII TEHNICE**

SE POATE DEPUNE OFERTA PENTRU UNUL SAU AMBELE LOTURI

**ERATA: SE RENUNȚĂ LA ACHIZIȚIONAREA CELOR 42 BUCĂȚI - SUPORT TRECERE CABLURI. ASTFEL, VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU LOT 1 ESTE DE 2937,62 LEI FARA TVA.**

**VALOARE ESTIMATA TOTALA (LOT + LOT 2): 2983,48 LEI FARA TVA.**

**Caracteristici tehnice MINIME OBLIGATORII ale produselor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Denumire/Descriere produse** | **UM** | **Cant** | **Adresa locatie livrare** | **Persoana de contact pentru livrare** |
| **LOT 1 – ACCESORII ELECTRICE**  **Valoare estimata LOT 1: 2937,62 lei fara TVA** | | | | | |
| 1.1 | **Tip produs:** Prelungitor Schuko;  **Material:** Policarbonat/Plastic;  **Număr prize:**5;  **Culoare:** Alb;  **Lungime cablu:** 1.5 m;  **Protecție la supratensiuni:** Da;  **Protecție copii:** Da;  **Întrerupător:** Da;  **Indicator luminos:** Da;  **Grad de protecție:** Minim IP20;  **Putere maximă**: Minim 3500 W;  **Tensiune:** 230-250 V. | buc | 10 | Constanta, Str. Cuarțului nr. 2, Sediul Lac Mamaia - Baza Nautică | Niță Cristian tel. 0743747472 |
| 1.2 | **Tip produs:** Prelungitor Schuko;  **Material:** Policarbonat/Plastic;  **Număr prize:**6;  **Culoare:** Alb;  **Lungime cablu:** 3 m;  **Protecție la supratensiuni:** Da;  **Protecție copii:** Da;  **Întrerupător:** Da;  **Indicator luminos:** Da;  **Grad de protecție:** Minim IP20;  **Putere maximă**: Minim 3500 W;  **Tensiune:** 230-250 V. | buc | 14 |
| 1.3 | **Tip produs:** Canal cablu slitat/perforat;  **Material:** PVC;  **Ignifugat:** Da;  **Culoare:** Gri/Negru;  **Lungime:** 2 m;  **Înălțime:** 25 mm;  **Lățime:** 40 mm;  **Montaj:** Aparent;  **Capac:** Da. | buc | 15 |
| 1.4 | **Tip produs:** Canal cablu podea;  **Formă:** Semirotund;  **Material:** PVC;  **Ignifugat:** Da;  **Culoare:** Gri/Maro;  **Lungime:** 2 m;  **Înălțime:** 18-20 mm;  **Lățime:** 69-75 mm;  **Montaj:** Aparent;  **Capac:** Da. | buc | 17 |
| 1.5 | **Tip produs:** Cutie distribuție/stocare;  **Material:** Plastic/Metal;  **Culoare:** Gri;  **Contrapanou/Contraplacă:** Da;  **Lungime:** 30-50 cm;  **Lățime:** 40-60 cm;  **Adâncime:** 20-25 cm;  **Montaj:** Aparent;  **Grad protecție:** Minim IP20. | buc | 2 |
| **LOT 2 –CAROTA PENTRU MASINA DE GAURIT**  **Valoare estimata LOT 2: 45,86 lei fara TVA** | | | |
| 2.1 | **Tip produs:** Carotă pentru mașină de găurit;  **Prelucrează:** Plastic, oțel, lemn, materiale compozite, gips carton;  **Material:** Metal/Bimetal;  **Introducere directă fără adaptor:** Da;  **Burghiu de centrare inclus:** Da;  **Adâncime maximă de lucru:** Minim 40 mm;  **Diametru:** 60 mm. | buc | 1 |

În costul de achiziție al produselor vor fi incluse toate cheltuielile ocazionate de livrare, transport până la destinația finală în locația precizată.

Nu se acceptă produse la mâna a doua sau recondiționate (refurbished).

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU ca efect de favorizare sau eliminare a anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “*sau echivalent*”.

1. **Termen de furnizare:** maxim5zile lucratoare de la data atribuirii achiziției în SEAP/primirii comenzii transmisă de autoritatea contractantă.

Livrarea produsului se va face de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-15:30.

Locul de livrare: mun. Constanța, str. Cuarțului nr. 2, clădirea Sediu Lac Mamaia – Baza Nautică.

1. **Condiții de garanție**: minim 12 luni de la livrare.