**SPECIFICAȚII TEHNICE**

SE POATE DEPUNE OFERTA PENTRU UNUL SAU AMBELE LOTURI

**ERATA: SE RENUNȚĂ LA ACHIZIȚIONAREA CELOR 42 BUCĂȚI - SUPORT TRECERE CABLURI. ASTFEL, VALOAREA ESTIMATĂ PENTRU LOT 1 ESTE DE 2937,62 LEI FARA TVA.**

**VALOARE ESTIMATA TOTALA (LOT + LOT 2): 2983,48 LEI FARA TVA.**

**Caracteristici tehnice MINIME OBLIGATORII ale produselor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Denumire/Descriere produse** | **UM** | **Cant** | **Adresa locatie livrare**  | **Persoana de contact pentru livrare**  |
| **LOT 1 – ACCESORII ELECTRICE****Valoare estimata LOT 1: 2937,62 lei fara TVA** |
| 1.1 | **Tip produs:** Prelungitor Schuko;**Material:** Policarbonat/Plastic;**Număr prize:**5;**Culoare:** Alb; **Lungime cablu:** 1.5 m; **Protecție la supratensiuni:** Da; **Protecție copii:** Da; **Întrerupător:** Da; **Indicator luminos:** Da;**Grad de protecție:** Minim IP20;**Putere maximă**: Minim 3500 W;**Tensiune:** 230-250 V. | buc | 10 | Constanta, Str. Cuarțului nr. 2, Sediul Lac Mamaia - Baza Nautică | Niță Cristian tel. 0743747472 |
| 1.2 | **Tip produs:** Prelungitor Schuko;**Material:** Policarbonat/Plastic;**Număr prize:**6;**Culoare:** Alb; **Lungime cablu:** 3 m; **Protecție la supratensiuni:** Da; **Protecție copii:** Da; **Întrerupător:** Da; **Indicator luminos:** Da;**Grad de protecție:** Minim IP20;**Putere maximă**: Minim 3500 W;**Tensiune:** 230-250 V. | buc | 14 |
| 1.3 | **Tip produs:** Canal cablu slitat/perforat;**Material:** PVC;**Ignifugat:** Da;**Culoare:** Gri/Negru; **Lungime:** 2 m;**Înălțime:** 25 mm;**Lățime:** 40 mm; **Montaj:** Aparent; **Capac:** Da.  | buc | 15 |
| 1.4 | **Tip produs:** Canal cablu podea;**Formă:** Semirotund;**Material:** PVC;**Ignifugat:** Da;**Culoare:** Gri/Maro; **Lungime:** 2 m;**Înălțime:** 18-20 mm;**Lățime:** 69-75 mm; **Montaj:** Aparent; **Capac:** Da.  | buc | 17 |
| 1.5 | **Tip produs:** Cutie distribuție/stocare;**Material:** Plastic/Metal;**Culoare:** Gri; **Contrapanou/Contraplacă:** Da;**Lungime:** 30-50 cm;**Lățime:** 40-60 cm;**Adâncime:** 20-25 cm; **Montaj:** Aparent; **Grad protecție:** Minim IP20.  | buc | 2 |
| **LOT 2 –CAROTA PENTRU MASINA DE GAURIT****Valoare estimata LOT 2: 45,86 lei fara TVA** |
| 2.1 | **Tip produs:** Carotă pentru mașină de găurit;**Prelucrează:** Plastic, oțel, lemn, materiale compozite, gips carton;**Material:** Metal/Bimetal;**Introducere directă fără adaptor:** Da;**Burghiu de centrare inclus:** Da;**Adâncime maximă de lucru:** Minim 40 mm; **Diametru:** 60 mm. | buc | 1 |

În costul de achiziție al produselor vor fi incluse toate cheltuielile ocazionate de livrare, transport până la destinația finală în locația precizată.

Nu se acceptă produse la mâna a doua sau recondiționate (refurbished).

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, o marcă de fabrică sau de comerț, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU ca efect de favorizare sau eliminare a anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “*sau echivalent*”.

1. **Termen de furnizare:** maxim5zile lucratoare de la data atribuirii achiziției în SEAP/primirii comenzii transmisă de autoritatea contractantă.

Livrarea produsului se va face de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-15:30.

Locul de livrare: mun. Constanța, str. Cuarțului nr. 2, clădirea Sediu Lac Mamaia – Baza Nautică.

1. **Condiții de garanție**: minim 12 luni de la livrare.